ESERCIZIO IP KAMENICA KRISTIANO

* 1.1.1.1/8 11111111.0000000.00000000.00000000
  + IP NETWORK = 1.0.0.0/8
  + IP GATEWAY = 1.0.0.1/8
  + IP BROADCAST = 1.255.255.255/8
  + OTTETTI PER HOST = 24
  + OTTENTI PER NETWORK = 8
* 128.1.6.5/12 11111111.11110000.00000000.00000000
  + IP NETWORK = 128.0.0.0/12
  + IP GATEWAY = 128.0.0.1/12
  + IP BROADCAST = 128.255.255.255/12
  + OTTETTI PER HOST = 20
  + OTTENTI PER NETWORK = 12
* 200.1.2.3/24 11111111.11111111.11111111.00000000
  + IP NETWORK = 200.1.2.0/24
  + IP GATEWAY = 200.1.2.1/24
  + IP BROADCAST = 200.1.2.255/24
  + OTTENTI PER HOST = 8
  + OTTENTI PER NETWORK = 24
* 192.191.1.1/22 11111111.11111111.11111100.00000000
  + IP NETWORK = 192.191.0.0/22
  + IP GATEWAY = 192.191.0.1/22
  + IP BROADCAST = 192.191.3.255/22
  + OTTENTI PER HOST = 10
  + OTTENTI PER NETWORK = 22
* 126.5.4.3/9 11111111.10000000.00000000.00000000
  + IP NETWORK = 126.0.0.0/9
  + IP GATEWAY = 126.0.0.1/9
  + IP BROADCAST = 126.127.255.255/9
  + OTTENTI PER HOST = 23
  + 0TTENTI PER NETWORK = 9
* 200.1.9.8/24 11111111.11111111.11111111.10000000
  + IP NETWORK = 200.1.9.0/24
  + IP GATEWAY = 200.1.9.1/24
  + IP BROADCAST = 200.1.9.255/24
  + OTTENTI PER HOST = 8
  + OTTENTI PER NETWORK = 24
* 172.16.0.4/16 11111111.11111111.00000000.00000000
  + IP NETWORK = 172.16.0.0/16
  + IP GATEWAY = 172.16.0.1/16
  + IP BROADCAST = 172.16.255.255/16
  + OTTENTI PER HOST = 16
  + OTTENTI PER NETWORK = 16